|  |  |
| --- | --- |
| 10.0.0.0/29 | LAN BomCliente |
| 10.0.0.1/29 (eth1) | RouterBomCliente |
| 10.0.0.2/29 (eth0) | ServerBomCliente |
| 10.0.0.3/29 (eth0) | pcBomCliente |
|  |  |
| 10.0.0.8/30 | Router ISP - BomCliente |
| 10.0.0.9/30 (eth3) | RouterISP |
| 10.0.0.10/30 (eth0) | RouterBomCliente |
|  |  |
| 10.0.0.16/30 | Lisboa Sede - Router ISP |
| 10.0.0.17/30 (eth2) | RouterSede |
| 10.0.0.18/30 (eth0) | RouterISP |
|  |  |
| 10.0.0.128/30 | Lisboa Sede - Porto Escritorio |
| 10.0.0.129/30 (eth1) | RouterSede |
| 10.0.0.130/30 (eth2) | RouterPorto |
|  |  |
| 10.0.0.132/30 | Lisboa Sede – Lisboa Escritorio |
| 10.0.0.133/30 (eth3) | RouterSede |
| 10.0.0.134/30 (eth2) | RouterLisboa |
|  |  |
| Restante de 10.0.0.0/25 | Usado pelo ISP |
|  |  |
| 10.0.2.64/28 | LAN Serviços Administrativos Sede |
| 10.0.2.65/28 (eth0) | RouterSede |
| DHCP (eth0) | Diretor |
| DHCP (eth0) | Contabilista |
| DHCP (eth0) | RH |
|  |  |
|  |  |
| 10.0.2.80/28 | LAN Servidores Publicos |
| 10.0.2.81/28 (eth4) | RouterSede |
| 10.0.2.82/28 (eth0) | DNS-Email |
| 10.0.2.83/28 (eth0) | DNS-HTTP |
| 10.0.2.84/28 (eth0) | HTTP-Proxy |
|  |  |
| 10.0.2.96/28 | LAN Visitantes Escritorio Lisboa |
| 10.0.2.97/28 (eth1) | RouterLisboa |
| DHCP (eth0) | visitante1 |
| DHCP (eth0) | visitante2 |
|  |  |
| 10.0.2.112/28 | LAN Visitantes Escritorio Porto |
| 10.0.2.113/28 (eth1) | RouterPorto |
| DHCP (eth0) | visitante1 |
| DHCP (eth0) | visitante2 |
|  |  |
| 192.168.0.0/29 | LAN Servidores Privados Lisboa Sede |
| 192.168.0.1/29 (eth5) | RouterSede |
| 192.168.0.2/29 (eth0) | Monitorizacao |
| 192.168.0.3/29 (eth0) | FileServer |
|  |  |
| 192.168.0.8/29 | LAN Escritorio Lisboa (Privado) |
| 192.168.0.9/29 (eth0) | RouterLisboa |
| DHCP (eth0) | contabilista1 |
| DHCP (eth0) | contabilista2 |
|  |  |
| 192.168.0.16/29 | LAN Escritorio Porto (Privado) |
| 192.168.0.17/29 (eth0) | RouterPorto |
| DHCP (eth0) | contabilista1 |
| DHCP (eth0) | contabilista2 |
|  |  |
| 10.0.0.20/30 | Router ISP – DNS Root |
| 10.0.0.21/30 (eth2) | Router ISP |
| 10.0.0.22/30 (eth0) | DNS Root |
|  |  |
| 192.168.100.0/24 | Router ISP - TAP |
| 192.168.100.1 (eth1) | RouterISP |
| 192.168.100.2 (eth0) | Local TAP |
|  |  |

As interfaces são atribuidas no sentido dos ponteiros do relogio.